10.日常维护

| 注： | • 打印机外观因型号功能不同存在差异，示意图仅供参考。

10.1.打印机清洁

| 注： | • 请使用中性清洁剂。 • 打印机使用后短时间内局部零件仍处于高温状态。当打开前盖或后盖接触内部零件时，请勿接触下图阴影部分的零件。

1. 使用柔软的抹布擦拭设备外部，除去灰尘。

2. 打开前盖，沿着导轨取出激光碳粉盒。

| 注： | • 取下激光碳粉盒时，请将激光碳粉盒装入保护袋或用厚纸包裹，避免光线照射而损坏感光鼓。

3. 清洁打印机内部，如下图所示，用干燥无绒布料轻轻擦拭图示阴影处。

4.用干燥无绒布料轻轻擦拭打印机LSU镜片。

5.打开打印机的自动进纸盒，用干燥无绒布料轻轻擦拭打印机搓纸辊。

10.2.粉盒和鼓组件维护

10.2.1.关于粉盒和鼓组件

1. 粉盒的使用和维护。

为了获得更好的打印质量，请使用原装粉盒。

使用粉盒时，请注意下列事项：

• 除非立即使用，否则请勿从包装中取出粉盒。

• 请勿擅自重新填充粉盒。否则由此引起的损坏不包括在打印机保修范围内。

• 请将粉盒存放在阴凉干燥的环境。

• 请勿将粉盒置于火源附近，粉盒内的碳粉为易燃物，避免引起火灾。

• 在取出或拆卸粉盒时，请注意碳粉泄露问题，若发生碳粉泄露导致碳粉与皮肤接触或者飞溅入眼睛和口中，请立即用清水清洗，如有不适请立即就医。

• 放置粉盒时，请远离儿童可接触区域。

2. 粉盒使用寿命。

• 粉盒的使用寿命取决于打印作业需要的碳粉量。

• LED控制面板的打印机，当粉盒指示灯橙灯常亮，表示该粉盒已到寿命期限，请更换粉盒。

• LCD控制面板的打印机，当粉盒指示灯橙灯常亮或者LCD 显示屏显示“粉盒寿命尽”，表示该粉盒已到寿命期限，请更换粉盒。

3. 鼓组件使用寿命。

• LED控制面板的打印机，当鼓组件指示灯红灯常亮，表示该鼓组件已到寿命期限，请更换鼓组件。

• LCD控制面板的打印机，当LCD 显示屏显示“鼓组件寿命尽”，表示该鼓组件已到寿命期限，请更换鼓组件。

10.2.2.更换粉盒和鼓组件

| 注： | 在更换粉盒前，请注意如下事项： • 因粉盒表面可能含有碳粉，取出时请小心处理，避免洒落。 • 取出的粉盒请放置在纸张上，以免碳粉大范围洒落。 • 安装时，请勿触碰感光鼓表面，以免刮伤感光鼓。

更换粉盒步骤如下：

1. 关闭打印机电源。

2. 打开前盖，沿着导轨取出激光碳粉盒。

3.用左手按下鼓组件左侧蓝色按钮，同时用右手提起粉盒把手，取出粉盒。

4.打开新的粉盒包装，握住粉盒把手，轻轻的左右摇动5至6次使粉盒内碳粉均匀分散。

5.拉出封条，取下粉盒保护罩。

6.沿着鼓组件内导轨将粉盒装入鼓组件内，完成粉盒安装。

7.拿起安装完粉盒的鼓组件，沿着打印机内导轨装入已安装了粉盒的鼓组件，完成安装。

8.合上前盖。

更换鼓组件步骤如下：

1.关闭打印机电源。

2.打开前盖，沿着导轨取出激光碳粉盒。

3.用左手按下鼓组件左侧蓝色按钮，同时用右手提起粉盒把手，取出粉盒。

4.打开新的鼓组件包装，取下鼓组件保护装置，将鼓组件放置于水平台面。

5.沿着鼓组件内导轨将粉盒装入鼓组件内，完成粉盒安装。

6.拿起安装完粉盒的鼓组件，沿着打印机内导轨装入已安装了粉盒的鼓组件，完成安装。

7.合上前盖。