6. コントロールパネル

6. 1. コントロールパネルの概要

コントロール パネルには、下の図のようにマルチカラー LED インジケーター (赤色、緑色、黄色表示の LED インジケーター) と、単色 LED インジケーターがあります。

1 | ボタン
2 | 用紙: 単色赤色 LED インジケーター
3 | データ/カートリッジ: マルチカラー LED インジケーター

6. 2. コントロールパネルのボタンと LED の機能

1. ボタンの機能

ボタンを押して、次の機能が実行できます。

• アイドル状態のときに長押しして、DEMO ページを印刷します。

• スリーブ モードからプリンターを復帰させます。

• 給紙失敗後に印刷を再開します (短く押します)。

• トレイに給紙後に印刷を再開します (短く押します)。

• 印刷時に、ボタンを長押して、印刷ジョブがキャセルできます(長押します）

2. 単色 LED インジケーター機能

| 用紙がない、紙詰まり、給紙詰まり、用紙の不一致、用紙の供給元と設定された用紙の供給元の不一致などの場合には、インジケーターは赤色を示して警告音が鳴ります。

3. マルチカラー LED インジケーター機能

マルチカラー LED インジケーターは赤色、緑色、黄色を下図のような特定の機能で表示します。

| 赤色は深刻なエラーの発生を示します。特定のエラーについては、 章 8 のトラブルシューティングを参照してください。
| 黄色は、トナーカートリッジがセットされていない場合、トナーカートリッジの不適合がある場合、トナーカートリッジのトナー残量が少なくなっている場合、またはトナーカートリッジに関連したその他の問題が発生していることを示します。
| 緑色は、上記以外の状態 (印刷、ウォーミング アップ、スリーブ、準備完了など) を示します。

6. 3. LED の表示色

印刷失敗の原因は、失敗時のイベントでの LED の表示色で特定できます。

LED インジケーターの状態表示の意味は下記のようになります。

No. | 状態 | 状態に関しての説明
用紙 | データ/ カートリッジ
1 |  |  | プリンターの電源を入れたときには、2 つの LED は両方とも短く点灯します。
2 |  |  | プリンターの起動時に、用紙インジケーターは消灯し、データ インジケーター (緑色) が点滅します。
3 |  |  | 準備完了状態では、たとえ、トレイ内に用紙がなくとも、データ インジケーターは緑色に点灯し、赤色の用紙インジケーターは消灯します。
4 |  |  | 印刷中は、赤色の用紙インジケーターは消灯し、データ インジケーター (緑色) が点滅します。
5 |  |  | スリーブ状態では、赤色の用紙インジケーターは消灯し、データ インジケーター (緑色) が点滅します。
6 |  |  | トレイに用紙がない場合、手動給紙のときに給紙がない場合、印刷処理中に給紙詰まりが起きた場合は、赤色のインジケーターが点滅します。
7 |  |  | 紙詰まり (給紙詰まり、内部の紙詰まり、排出口での紙詰まり、および両面印刷ユニットでの紙詰まり) の場合、用紙の供給元と設定された用紙の供給元の不一致の場合と同様に、赤色の用紙インジケーターが点灯します。
8 |  |  | 準備完了またはスリーブ状態で、トナー残量が少なくなっている場合に、データ インジケーターは黄色で点滅します。
9 |  |  | トナーカートリッジのエラー (トナーカートリッジがセットされていない、トナーカートリッジの不適合がある、トナーカートリッジのインクがなくなった) がある場合、データ/カートリッジ インジケーターは黄色に点灯します。
10 |  |  | その他のプリンターのエラー (熱ローラーの異常、レーザー モーターの異常、通信エラー、蓋が開いている など) の場合は、データ/カートリッジ インジケーターは赤色に点灯します。