选件和耗材

# 更换色带架

> 爱普生原装正品色带架
> 更换色带架

## 爱普生原装正品色带架

当打印输出变淡时，需要更换色带架。 原装正品爱普生色带架是为了使爱普生打印机更好地工作而设计和生产的。 它们能确保打印机正常工作并延长打印头和其他部件的使用寿命。 爱普生建议您仅使用爱普生原装正品色带架，因使用非爱普生原装正品色带架可能会造成打印机故障、损伤，在此情况下的故障及损伤，在保修期内将实施有偿维修服务。

您的打印机可以使用下列色带架和色带芯：

爱普生黑色色带架： | S015555
爱普生黑色色带芯： | S010079

[回到顶部]

## 更换色带架

按下列步骤安装或更换色带架：

| 确保关闭了打印机。

| 打开打印机盖到垂直立起位置，向上拉可完全打开打印机盖。

| 警告：

如果打印机刚刚使用过，打印头可能很烫，在更换色带架之前，请先让它冷却几分钟。

| 确保打印头在更换位置。

|  | 注意：

如果没有，用手移动打印头到更换位置。

| 拿住色带导轨并拉动它直到它脱离打印头。

| 拿住色带架的两边，并将其从打印机中取出。

| 从包装中取出色带架。

| 按下图将拿着色带架并插入到打印机中，然后按下色带架的两边以使塑料挂钩插入到打印机上的槽中。

| 滑动色带导轨进入打印头使其对准打印头部件的凹槽直到固定到位。

|  | 注意：

当您滑动色带导轨进入打印头时，确保色带没有扭曲。

| 转动色带张紧旋钮，使褶皱不平的色带绷紧，以保证色带能够自由移动。

| 合上打印机盖。

[回到顶部]

上一节