打印纸处理

# 调整纸厚调节杆

| 注意:

此手册中的插图与LQ-106KF有差异，仅作参考，但描述是相同的。

根据正在使用的打印纸厚度调整纸厚调节杆，您可以得到较好的打印质量。

纸厚调节杆设置的数字越大，压纸卷筒与打印头之间的距离就越宽。 如果打印输出显得暗淡或字符好像遗漏或丢失，那么此设置的值可能太高。 相反，如果此设置的值太低，打印输出可能会出现污点，此时可能进纸不正确，或色带损坏。

下表提供了使用的打印纸类型不同，选择对应的纸厚调节杆位置的指导。

打印纸类型 | 纸厚调节杆位置
普通纸
| 单页纸 连续纸 | -1, 0, 1 -1, 0
多联表格纸（无碳）
| 2层（原件+1份拷贝） 3层（原件+2份拷贝） 4层（原件+3份拷贝） 5层（原件+4份拷贝） 6层（原件+5份拷贝） 7层（原件+6份拷贝） | 0，1 1，2 2，3 3，4，5 6 7
标签 |  | 2
卡片 |  | 2
信封(厚)
| 大于0.26毫米，小于0.32毫米 大于0.32毫米，小于0.36毫米 大于0.40毫米，小于0.44毫米 | 3 4 6
存折 | ,

| -当纸厚调节杆位于2或更大时，打印速度将变成复制模式。

| - 纸厚调节杆位于,时，仅可用于打印存折。

[回到顶部]

上一节 | 下一节