控制面板

# 锁定模式

> 打开或关闭锁定模式
> 更改锁定模式设置

通过锁定模式您可限制使用控制面板按键。 在基本设置中，当锁定模式为开时，您仅可使用暂停, 进纸/退纸和切纸/存折按键，

## 打开或关闭锁定模式

通过控制面板上的按键，您可容易地打开或关闭锁定模式。

按下面步骤打开锁定模式：

| 确保关闭了打印机。

|  | 告诫：

每次关闭打印机后，都要至少等5秒钟才能再将其打开。否则会损坏打印机。

| 在按住进纸/退纸和暂停按键的同时，打开打印机。 打印纸发出二声嘟嘟声，指示锁定模式已经打开。

> 当锁定模式打开时，按下锁定按键，暂停和缺纸指示灯同时闪烁。

要关闭锁定模式，重复第一步和第二步，打印机发出嘟声一次，指示锁定模式已关闭。

有关如何更改锁定功能的指导，参见更改锁定模式设置。

[回到顶部]

## 更改锁定模式设置

下面表格指示在锁定设置中每一按键的基本功能。

按键 | 基本功能
项目按键 | 选择下一级菜单参数。
项目按键 | 选择上一级菜单参数。
设置 按键 | 在已选择的菜单中更改值。

根据需要，当您想锁定模式时，可以选择打印机的锁定功能。

| 注意：

在进入锁定设置模式前，您需要在打印机中装入A4或letter尺寸单页纸或宽度至少为210毫米(8.3英寸)的连续纸。 有关装入连续纸和单页纸的指导，参见使用连续纸和装入单页纸。

为了您的安全，爱普生建议在对打印机进行操作时，请合上打印机盖。 打印机盖的打开和关闭不影响打印机的功能，但是，为了保证安全，请关闭打印机盖。

按下面步骤更改锁定模式：

| 确认打印机已关闭。

|  | 告诫：

每次关闭打印机后，都要至少等5秒钟才能再将其打开。否则会损坏打印机。

| 在按住换行/换页和暂停按键的同时，打开打印机。

> 打印机进入锁定模式，打印机打印一条请求信息是否希望打印当前的所有设置。

| 如果您想打印当前的设置，按下设置按键。如果您想绕过打印当前设置，按下项目按键或项目按键。

> 打印机打印第一页菜单和当前菜单的设置值。

| 按下项目按键或项目按键可选择您希望更改的菜单参数。按下设置按键在可选择的参数值中进行滚动来找到希望的设置。在设置已选择的参数为希望的设置后，您可按下项目按键或项目按键来继续更改其他参数。

| 关闭打印机并退出锁定设置模式。

|  | 注意：

任何时候关闭打印机都可以退出锁定设置模式。 任何更改的设置一直有效直到您再次更改它们。

在您更改锁定模式设置后如何打开锁定模式的指导，请参见打开或关闭锁定模式。

[回到顶部]

上一节