打印纸处理

# 使用连续纸

> 连续纸位置
> 使用拖纸器装入连续纸
> 使用切纸功能

打印机可以在101.6毫米～304.8毫米（4.0英寸～12英寸）宽的连续纸上打印。 有关连续纸规格的指导，参见连续纸（宽）: 后进纸。您可以从拖纸器装入连续纸。

| 注意:

此手册中的插图与LQ-106KF有差异，仅作参考，但描述是相同的。

## 连续纸位置

当您装入连续纸时，请确认打印纸与拖纸器位置对齐，以便打印纸能平稳进入打印机，如下所示。

[回到顶部]

## 使用拖纸器装入连续纸

当使用连续纸时，将默认设置中的自动切纸功能设置为开，是一个较佳办法。 有关详细信息，参见关于打印机的默认设置。

| 确保过纸控制杆设置到拖纸器进纸位置。

| 将导轨滑动到最左边。

| 面对打印机后部，向上推动链齿锁定杆可将其解锁。

> *链齿锁定杆

| 滑动左链齿，使链齿固定器正对打印机后部上的左侧箭头标记 (0 位置）。 然后按下链齿锁定杆将其固定在此位置。

|  | 注意：

打印机从后部的箭头标记(0位置)处开始打印。标记左侧是无法打印的区域。

| 滑动右链齿到打印纸的大约宽度，不要锁定。

| 滑动中央托纸块到左右链齿的中间。

| 打开两边的链齿盖。

> *链齿盖

| 将连续纸的前二个孔穿进两边链齿的齿上。 并确认打印纸的可打印面朝上。

| 告诫：

确认连续纸的第一页边缘平直、光滑，以保证打印机进纸平稳。

| 关闭链齿盖。

| 滑动右链齿将纸拉平。 然后在此位置按下链齿锁定杆将右链齿固定。

| 如果打印机已关闭请打开打印机。 打印机准备就绪可以开始打印。

| 注意：

请确认装入多于所需的打印纸，如果没有从链齿进纸，连续纸将无法正确进纸。

当打印机电源打开时，不要从拖纸器上将装入的打印纸拉出。 否则可能会产生夹纸或打印机故障，页顶位置设置可能失准。

在按下进纸/退纸按键后，在打印纸没有完全退出时，不要拉动打印纸。否则可能会产生夹纸或打印机故障，页顶位置设置可能失准。

如果页面的第一行太高或太低，您可以按照调整页顶位置中的描述，使用微调整功能来调整它的位置。

[回到顶部]

## 使用切纸功能

完成打印后，您可以使用切纸功能把连续纸页缝进到打印机的自动切纸位置。 这样您可以很容易地撕下打印好的纸。 当继续打印时，打印机自动退纸到页顶位置以便节省打印文档之间所浪费的空白纸。

要使用切纸功能，打开自动切纸功能，对在默认设置模式中的连续纸选择合适的页长。 有关如何更改默认设置的指导，请参见更改默认设置。

如果打印页之间的页缝没有与切纸器对齐，您可以使用微调整功能来调整页缝的位置。 有关详细信息，参见调整切纸位置。

当自动切纸打开时，打印机在接收到一整页数据或一张表格并且随后再没有接收到数据时，将自动进纸到切纸位置。

下列步骤描述如何使用自动切纸功能。

| 当打印完毕后，打印机将最后打印页上的页缝进到切纸位置。

> 使用打印机盖上切纸器撕下所有打印好的打印纸。

> *切纸器

| 当继续打印时，打印机将自动进纸到页顶位置并开始打印

### 取出连续纸

按照以下步骤从打印机中取出连续纸：

| 当自动切纸功能打开时，打印机自动进纸到切纸位置。

| 撕下打印好的页。

| 按下进纸/退纸按键，可以反向将连续纸退出打印机并进到备用位置。

| 要从打印机上完全取出连续纸，请打开链齿盖。 从拖纸器上取出连续纸，然后关闭链齿盖。

[回到顶部]

上一节 | 下一节