打印纸处理

# 装入单页纸

打印机可以在90毫米～304.8毫米（3.5英寸～12英寸）宽的单页纸上打印。 有关单页纸规格的详细信息，参见打印纸。

| 注意：

如果您装入长的打印纸（例如legal尺寸的打印纸），请在打印机后部留出足够空间以防进纸受阻。 此手册中的插图与LQ-106KF有差异，仅作参考，但描述是相同的。

按照以下步骤从导纸器装入单页纸。

| 确保导纸器和色带架按首先阅读中的描述安装。然后关闭拖纸器、以及位于打印机后部的链齿盖，并推下链齿锁定杆使链齿锁定到位。

|  | 注意：

在打开打印机之前，安装色带架。 否则可能发生夹纸。

| 打开打印机。

| 确保过纸控制杆设置到单页进纸位置。

| 滑动左导轨直到导轨标记处。

> *导轨标记

| 当沿着左导轨装入打印纸，然后向里推动打印纸直到遇到阻力。 确保打印纸可打印面朝上，页顶朝前。

几秒钟后，打印机自动进纸到装纸位置。 打印机准备就绪可以开始打印。

| 注意：

如果进纸滚转动但打印机不进纸，完全取出打印纸，然后再次尽可能深的将打印纸插入打印机。

如果在进纸之前要适当调整它的位置，需要在默认模式中增加手动进纸等待时间。 有关详细信息，参见更改默认设置。

如果在打印纸装入之后需要调整它的位置，请参见调整页顶位置并按指导进行操作。

在按下进纸/退纸按键后，在打印纸没有完全退出时，不要拉动打印纸。 否则可能会产生夹纸或打印机故障，页顶位置设置可能失准。

打印完一页后，打印机会将打印输出退在导纸器上并且缺纸和暂停指示灯亮。 如果打印多页文档，取出打印完的页并把一张新的页插入导纸器。 打印机将自动进纸并继续打印。

| 注意：

如果打印机没有退出打印页，按下进纸/退纸按键。

[回到顶部]

上一节 | 下一节