# 词汇

ASCII
  美国信息交换标准代码。 是为字母和符号分配数字代码的一种标准编码方式。

自动换行
  当在默认设置模式中选择此功能时，每个回车（CR）代码后自动带一个换行（LF）代码。

双向打印
  打印头以两个方向（双向）打印。 这可以增加打印速度，但可能会降低垂直对齐的精确度。 双向打印是此打印机的标准打印模式。 参见单向打印。

缓冲区
  打印机内存中用于存储待打印数据的区域。

字符表
  特殊语言中使用的由字母、数字和符号组成的字符集。

每英寸字符数(cpi)
  文本字符大小的度量。

连续纸
  两侧有进纸孔的打印纸，这种打印纸页与页之间有页缝，并且折叠成堆的方式进纸。 也称作复写纸。

控制码
  用来控制打印机功能的一种特殊代码，例如执行回车或换行。

cpi
  参见每英寸字符数(cpi)。

数据转储
  参见十六进制转储。

默认
  当设备开机、复位或初始化时有效的值。

抖动
  在页上以点排列的一种方式，以便模拟阴影或色调。

点阵
  一种打印方法，使用这种方式中的每个字母或符号是由独立的点（点阵）模式构成。

草图
  当选择草图作为字体时打印机使用的打印模式。对于快速打印，草图字体使用很少的点数目来表示每个字符。参见高速草图。

驱动程序
  请参见打印机驱动程序。

ESC/P
  爱普生打印机标准代码（Epson Standard Code for Printers）的缩写形式。 是允许您通过计算机控制打印机的命令系统。 它是通用于所有爱普生打印机的标准代码，并且受多数的个人计算机应用软件支持。

ESC/P-K
  ESC/P打印机命令语言的增强版。 这种语言的命令可产生类似激光打印的效果，如变宽字体和增强图形打印。

复写纸
  参见连续纸。

字体
  通过名称指定风格类型，例如Roman或Sans Serif。

换页 (FF)
  将打印纸进到下一个页顶位置的控制代码和控制面板按键。

十六进制转储
  在打印机和计算机之间帮助识别出现通信问题的原因的一种故障处理方法。当打印机处于十六进制模式时，打印十六进制中接收到的每一个代码和ASCII字符。也称作数据转储。

高速草图
  可以使用默认设置模式选择的一种草图打印模式。 高速草图使用最小数目的点数来表示每个字符，以生成非常快的高速打印。 参见草图和信函质量(LQ)。

接口
  打印机和计算机之间的连接，通过此连接打印数据可以传送到打印机。

信函质量(LQ)
  当字体选择为非草图时，打印机使用的打印模式。 信函质量字体打印在降低打印速度的情况下，可提供更好的清晰度和外观。 参见草图和高速草图。

换行(LF)
  将打印纸前进一个行间距的控制代码和控制面板按键。

装入位置
  纸张自动装入的位置。

滚筒
  在打印时，为打印纸提供支撑的黑色滚筒。

可打印区域
  页面上打印机可以打印的区域。 由于页边距的存在，它比页面的实际面积要小。

打印机驱动程序
  为使用特定打印机的功能而从计算机发送命令的软件程序。

复位
  恢复打印机到默认设置。

分辨率
  可以表示细节数量的量度。 打印图像的分辨率以每英寸点数(dpi)表示。

自检测
  检查打印机运行的方法。 检查打印机运行的方法。当您运行自检测时，打印机打印存储在ROM（只读内存）中的字符。

切纸
  将连续纸页缝进到切纸位置，然后进纸到页顶位置的控制板按键。

切纸位置
  当选择自动切纸模式为开时，打印机移动打印纸页缝到切纸位置。 使用微调整功能，可调整打印纸位置，使打印纸的页缝接近打印机切纸器的边缘。

页顶位置
  打印机在打印纸上识别为第一个可打印行的位置。 它是默认的顶部页边距位置。

单向打印
  打印头仅在一个方向打印。 单向打印对于打印图形很有用，因为它提供精确的垂直对齐。 在打印机的默认设置模式中您可以选择单向打印。 参见双向打印。

[回到顶部]