# 索引

#

斜线0;

- 关于打印机的默认设置

交互图形模式（A.G.M.）;

- 关于打印机的默认设置

校准垂直线,

- 打印自检

自动CR（回车）,

- 关于打印机的默认设置

自动I/F（接口）等待时间,

- 关于打印机的默认设置

自动换行,

- 关于打印机的默认设置

自动切纸,

- 使用切纸功能

- 关于打印机的默认设置

双向打印(Bi-D),

- 关于打印机的默认设置

内置字体

> 列表,
> - 电子部分

按键,

- 使用控制面板

蜂鸣器（报警器）设置,

- 关于打印机的默认设置

取消打印,

- 取消打印

字符表

> 列表,
> - 电子部分

> 设置,
> - 关于打印机的默认设置

清洁打印机,

- 清洁打印机

客户机

> 对于Windows XP或2000,
> - 在With Windows Vista, XP或2000中

联系爱普生,

- 提供信息

连续纸

> 装入
> - 使用连续纸

> 卸下
> - 使用切纸功能
> - 取出连续纸

> 规格，
> - 打印纸

> 切换
> - 切换到单页纸

> 切换到
> - 切换到连续纸

控制面板，

- 选择打印纸来源

- 使用控制面板

- 使用错误指示灯

客户支持，

- 提供信息

默认设置

> 更改，
> - 更改默认设置
> - 改更锁定模式设置

> 选项列表，
> - 关于打印机的默认设置

驱动程序（打印机驱动程序），

- 关于打印机软件

仿真，

- IBM PPDS 仿真控制代码

- OKI5530SC仿真控制代码

信封

> 规格，
> - 打印纸

EPSON Status Monitor 3，

- 关于打印机软件

- 使用EPSON Status Monitor 3

> 访问，
> - 访问 EPSON Status Monitor 3

> 安装，
> - 安装EPSON Status Monitor 3

> 设置，
> - 设置EPSON Status Monitor3

错误提示，

- 使用错误指示灯

ESC/P-K，

- EPSON ESC/P-K 控制码

字体，

- 关于打印机的默认设置

接口模式,

- 关于打印机的默认设置

IBM PPDS 仿真,

- IBM PPDS 仿真控制代码

- OKI5530SC仿真控制代码

斜体表国际字符集,

- 关于打印机的默认设置

国际字符集,

- 电子部分

标签;

- 标签

> 装入
> - 标签

> 规格，
> - 打印纸

调节杆

> 过纸控制杆；
> - 设置过纸控制杆
> - 设置过纸控制杆

> 打印纸厚度；
> - 调整纸厚调节杆

指示灯,

- 使用控制面板

锁定模式；

- 锁定模式

手动进纸等待时间,

- 关于打印机的默认设置

微调整功能

> 切纸位置;
> - 调整切纸位置

> 页顶位置;
> - 调整页顶位置

多联表格纸

> 连续纸；
> - 多联表格纸

> 单页纸；
> - 多联表格纸

> 规格，
> - 打印纸

Packet模式，

- 关于打印机的默认设置

面板，

- 使用控制面板

打印纸调整，

- 打印纸调整

过纸控制杆；

- 设置过纸控制杆

- 设置过纸控制杆

打印纸来源

> 选择；
> - 选择打印纸来源

打印纸来源，选择；

- 选择打印纸来源

打印纸规格，

- 打印纸

纸厚调节杆，

- 调整纸厚调节杆

并行接口双向模式，

- 关于打印机的默认设置

存折

> 装入
> - 调整页顶位置

字间距，

- 关于打印机的默认设置

可打印区域，

- 可打印区域

打印方向，

- 关于打印机的默认设置

打印机

> 共享，
> - 共享打印机

打印机驱动程序

> 设置，
> - 打印机驱动程序设置概述

> 卸载，
> - 卸载打印机软件

取出

> 连续纸，
> - 使用切纸功能

色带架，

- 机械部分

自检，

- 打印自检

单页纸

> 装入
> - 装入单页纸

> 规格，
> - 打印纸
> - 打印纸

> 切换
> - 切换到连续纸

> 切换到
> - 切换到单页纸

软件

> 默认设置,
> - 关于打印机的默认设置

规格

> 内置字体，
> - 电子部分

> 字符表，
> - 电子部分

> 命令列表

> > ESC/P-K，
> > - EPSON ESC/P-K 控制码

> > IBM PPDS 仿真,
> > - IBM PPDS 仿真控制代码
> > - OKI5530SC仿真控制代码

> 电气部分，
> - 电气部分

> 环境要求，
> - 环境要求

> 国际字符集，
> - 电子部分

> 机械部分
> - 机械部分

> 打印纸，
> - 打印纸

> 打印纸调整，
> - 打印纸调整

> 可打印区域，
> - 可打印区域

Status Monitor 3，

- 使用EPSON Status Monitor 3

切纸功能,

- 使用切纸功能

客户支持，

- 寻求帮助

运输打印机，

- 运输打印机

故障排除

> USB问题，
> - 解决USB问题

单向打印(Uni-D)，

- 关于打印机的默认设置

卸载

> 打印机软件，
> - 卸载打印机软件

> USB设备驱动程序，
> - 卸载USB设备驱动程序

USB接口，

- 关于打印机的默认设置

> 问题，
> - 解决USB问题