打印纸处理

# 装入存折

您可装入垂直折叠或水平折叠的存折。 按下面步骤指导装入存折。

| 注意:

此手册中的插图与LQ-106KF有差异，仅作参考，但描述是相同的。

| 打开打印机。

| 打开存折到要打印的页。

|  | 注意：

在插入存折到前插槽之前，确保存折的折叠厚度不均匀处之差小于0.5毫米。

| 将存折的可打印面朝上插入到前进纸槽中，直到存折顶部碰到内部的压辊。 调整左导轨到标有的标记处，将存折的左边缘沿着左导轨插入。 打印机自动地将它进入到正确位置，这样存折准备就绪可以打印。

|  | 注意:

在插入存折前，请他完全打开。

为了能打印存折，从打印机的后部取下拖纸器部件。

| 告诫：

要打印存折，单击切纸/存折按钮可打开存折模式。

设置纸厚调节杆至 或 。

要打印存折，压辊距离开关必须在2或更宽位置。

使用的存折反射系数大于60%(颜色偏浅）。

不要装入有折皱或拼接的存折。

不要使用带有任何金属部件如订书订或回形针的存折。

不要使用带有粘性的如邮票或胶条的存折。

不要使用任何内页面面小于存折封面的存折。

不要使用损坏、撕破、弄皱、折叠或没有缝合装订的存折。

不要在存折的封面或封底上打印。仅当存折打开时才能打印。

打印前，总是合上打印机盖。当打印机盖打开时，打印机不打印。

链齿部件和中央托纸块应滑动到打印机的右边，且锁定。

[回到顶部]

上一节